Nr.înreg.beneficiar: **3887/07.05.2018**

Nr.inreg.ofertant.............................................................

**Anexa**

**Termeni şi Condiţii de Execuție\*[[1]](#footnote-1)**

**Achiziția de Lucrări de reparaţii şi modernizare:**

**- LOT 1 :** **Lucrări de reparații**

**- LOT 2 :** **Lucrări de modernizare**

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi – Centre de Învățare (SGCU-CI)

Beneficiar UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI

Titlul subproiectului-START UP - Ghidul tău de învățare

Acord de grant nr.80/SGU/CI/I

1. **Oferta de preț** *[a se completa de către Ofertant]*

**LOT 1 :** **Lucrări de reparații/ LOT 2 :** **Lucrări de modernizare**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Nr. crt.**(1) | **Denumirea lucrărilor**(2) | **Cant.**(3) | **Pret unitar**(4) | **Valoare Totala fără TVA**(5=3\*4) | **TVA**(6=5\* %TVA) | **Valoare totala cu TVA**(7=5+6) |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |

**2. Preţ fix:** Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

**3. Grafic de execuție:** Execuția lucrărilor se efectuează în cel mult 7 săptămâni pentru **LOT 1 :** **Lucrări de reparații** şi în cel mult 9 săptămâni pentru **Lucrări de modernizare - LOT 2,** de la semnarea Contractului, la destinatia finala indicata, conform următorului grafic: *[a se completa de către Ofertant]*

**LOT 1 :** **Lucrări de reparații/ LOT 2 :** **Lucrări de modernizare**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Denumirea lucrărilor** | **Cant.** | **Termene de execuție** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**4. Plățile** se vor efectua in lei, ulterior execuției parțiale/totale a lucrărilor, pe baza facturilor Executantului şi a procesului verbal de recepţie, conform *Graficului de execuție al lucrărilor*.

**5. Garanţie:** Lucrările executate vor fi acoperite de garanţie cel puţin 1 an de la data execuției (Valoarea garanţiei de bună execuţie 5% din valoarea fără TVA a contractului).

**6. Specificaţii Tehnice:**

*(de inserat specificațiile tehnice ale lucrărilor, conform Caietului de sarcini):*

*Punctul 6B - [a se completa de către Ofertant]*

**LOT 1 :** **Lucrări de reparații**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Specificatii tehnice solicitate**
 | 1. **Specificatii tehnice ofertate**
 |
|  |  |
| 1.Desfacere pardoseli din parchet , dusumea  |  |
| 2.Sapa din beton pentru egalizare din ciment si nisip grosime 7-14 cm  |  |
| 3.Aplicare glet la pereti , tavane , stalpi , grinzi : glet pe baza de ipsos cu compusi minerali si aditivi , densitate 0,9 Kg / dm3 , aderenta la suport >0,4 N/mm2 |  |
| 4.Reparatii glafuri usi si ferestre , grinzi si stalpi cu aplicare de glet si coltare aluminiu perforate fara plasa grosime 0,3 mm , dimensiune coltar 20X20 mm |  |
| 5.Amorsare pereti si tavane , Zugraveli : amorsa pentru zidarie interioara/exterioara , uscare 2-4 ore , acoperire 20-35 mp/litru/strat ; vopsea lavabila (var superlavabil alb perlat mat) pe baza de copolimeri acrilici in dispersie apoasa , pigmenti , extenderi si aditivi , densitate 1,64 +/- 0,05 g/cm3 , uscare totala in 24 ore |  |
| 6.Decapare , curatare , lacuire caramida aparenta cu lac pe baza de rasini acrilice in solventi organici , densitate 0,88-0,92 g/cm3 , valoare limita maxima COV g/l:750 , uscare maxima finala 24 ore |  |
| 7.Parchet trafic intens grosime 12 mm montat pe folie pentru parchet din polistiren extrudat tip placa min 3 mm grosime culoare stejar  |  |
| 8.Reparatii la tavanul casetat : placa din gips carton 600X600 mm , profile tavan perimetral secundar T600 ; secundar T1200 ; principal T3700 ; perimetral T300 ( unde este cazul ) culoare alb |  |
| 9.Usi si ferestre din profil PVC : 1 usa – 2210X1600 ; 1 usa – 2150X1630 ; 1 usa – 1950X1580 ; 5 ferestre – 2440X1030 ; 14 ferestre – 2600 x 1040 ( conform tablou tamplarie atasat ) culoare alb |  |
| Executantul va oferi cel puţin 1 an, perioada de garanţie de bună execuţie, angajându-se prin contract să remedieze defecţiunile apărute din vina lui în această perioadă, pe cheltuiala proprie.Valoarea garantiei de buna executie 5% din valoarea fara TVA a contractului. |  |
| În preţ vor fi cuprinse toate cheltuielile necesare pentru indeplinirea obiectivelor menţionate in prezentul caiet de sarcini. |  |
| Înainte de achiziţionarea materialelor, executantul va prezenta beneficiarului mostre(unde este cazul), care vor fi puse in operă numai cu acordul beneficiarului. |  |
|  Pe parcursul efectuării lucrării contractate, executantul este obligat să respecte Normele de Protecţia Muncii şi Normele de Prevenire si Stingere a Incendiilor, conform normativelor in vigoare şi reglementărilor interioare ale universităţii |  |
| Executantul va asigura depozitarea, evacuarea si transportul tuturor deşeurilor rezultate in urma execuţiei lucrărilor. |  |
| Executantul va suporta toate cheltuielile pentru realizarea lucrării (transport, procurare material, manopera, montaj, proiectare(dacă este cazul) şi alte cheltuieli ce se subînţeleg din prezentul caiet de sarcini. |  |
| Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai in măsura in care toate caracteriticile din propunerea tehnică presupun asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerinţelor minimale din caietul de sarcini; oferta cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute in caietul de sarcini şi termene de executie mai mari decât cele solicitate, atrage descalificarea ofertantului |  |

**LOT 2 :** **Lucrări de modernizare**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Specificatii tehnice solicitate**
 | 1. **Specificatii tehnice ofertate**
 |
| 1.Procurare şi montare cablu N2XH 3x1,5mmp 0,6/1kV halogen free, fara degajare de gaze toxice sau corozive, nu propaga flacara, degajare scazuta de fum  |  |
| 2.Procurare şi montare cablu N2XH 3x2,5mmp 0,6/1kV halogen free, fara degajare de gaze toxice sau corozive, nu propaga flacara, degajare scazuta de fum |  |
| 3.Procurare şi montare canal cablu adeziv 40X25mm alb |  |
| 4.Procurare şi montare post priza pardoseala 12module cu 6 prize 220V compusa din: doza de plastic incastrata + doza de pardoseala cu inaltime reglabila de la 75 mm pana la 105 mm, capac mocheta, 12 module, culoare gri + 6 priza multisuport 2P+N fixare cu suruburi, culoarea alba, material plastic, fara halogeni, tip de suprafata mat |  |
| 5.Procurare şi montare minicoloana 6 prize compusa din: 1m canal de cablu cu capac 50x105mm alb + 4 priza multisuport 2P+N fixare cu suruburi, culoarea alba, material plastic, fara halogeni, tip de suprafata mat + 2 prize internet RJ45 C5E UTP, tip de conector RJ45 |  |
| 6.Procurare şi montare întrerupator cap scara fixare cu suruburi sau gheare, mecanisme prevazute cu placa și support + rama 1 post alba |  |
| 7.Procurare şi montare corp de iluminat de LED 40W montaj încastrat în plafon fals casetat 600x600mm, cu alimentatorul inclus, durată mare de viaţă, consum redus de energie şi flux luminos mare, ramă din aluminiu, vopsită în câmp electrostatic, culoare alb mat, 4000K |  |
| 8.Procurare şi montare corp de iluminat Exit LED 3H montaj pe perete, autonomie 3h, IP40 |  |
| 9.Procurare şi montare tablou distributie 70kW – tablou metalic IP30 montaj aparent pe perete, echipat cu intrerupator de intrare si sigurante automate pentru alimentare prize si iluminat |  |
| 10.Procurare şi montare cablu de date UTP rigid cat 5e |  |
| 11.Procurare şi montare conector date RJ45 cat 5e |  |
| 12. Procurare şi montare router wireless Dual Band , antene externe, port USB pentru stocare și partajare, D-Link DIR-882, 4 port-uri wireless AC2600, Dual-Band, Gigabit, 1xUSB2.0 sau echivalent |  |
| 13. Procurare şi montare access Point Wireless rata de transfer 300Mbps , D-Link DAP-2610, AC1300 Wave 2, Dual-Band, PoE sau echivalent |  |
| 14. Procurare şi montare adaptor alimentare, Powerline ZyXEL PLA-5206 V2, 1000 Mbps sau echivalent |  |
| 15.Demontare radiatoare existente |  |
| 16.Procurare şi montare radiator otel 600x800x22 cu robinet tur, robinet retur si aerisitor (pentru fiecare radiator) |  |
| Executantul va oferi cel puţin 1 an, perioada de garanţie de bună execuţie, angajându-se prin contract să remedieze defecţiunile apărute din vina lui în această perioadă, pe cheltuiala proprie.Valoarea garantiei de buna executie 5% din valoarea fara TVA a contractului. |  |
| Executantul va face dovada deţinerii atestatului ANRE tip B |  |
| În preţ vor fi cuprinse toate cheltuielile necesare pentru indeplinirea obiectivelor menţionate in prezentul caiet de sarcini. |  |
| Înainte de achiziţionarea materialelor, executantul va prezenta beneficiarului mostre(unde este cazul), care vor fi puse in pera numai cu acordul beneficiarului. |  |
|  Pe parcursul efectuării lucrării contractate, executantul este obligat să respecte Normele de Protecţia Muncii şi Normele de Prevenire si Stingere a Incendiilor, conform normativelor in vigoare şi reglementărilor interioare ale universităţii |  |
| Executantul va asigura depozitarea, evacuarea si transportul tuturor deşeurilor rezultate in urma execuţiei lucrărilor. |  |
| Executantul va suporta toate cheltuielile pentru realizarea lucrării (transport, procurare material, manopera, montaj, proiectare(dacă este cazul) şi alte cheltuieli ce se subînţeleg din prezentul caiet de sarcini. |  |
| Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai in măsura in care toate caracteriticile din propunerea tehnică presupun asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerinţelor minimale din caietul de sarcini; oferta cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute in caietul de sarcini şi termene de executie mai mari decât cele solicitate, atrage descalificarea ofertantului |  |
| Executantul va oferi cel puţin 1 an, perioada de garanţie de bună execuţie, angajându-se prin contract să remedieze defecţiunile apărute din vina lui în această perioadă, pe cheltuiala proprie.Valoarea garantiei de buna executie 5% din valoarea fara TVA a contractului. |  |
| La finalizarea lucrării, executantul va preda schema tabloului electric. |  |
| În preţ vor fi cuprinse toate cheltuielile necesare pentru indeplinirea obiectivelor menţionate in prezentul caiet de sarcini. |  |

**7. Devizul estimativ al lucrărilor**

**LOT 1 :** **Lucrări de reparații/ LOT 2 :** **Lucrări de modernizare**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Art. de lucrare | Descrierea lucrării | U.M. | Cantitate | PREŢUL UNITAR AL LUCRĂRII[[2]](#footnote-2)(în Lei, fără TVA) | PREŢUL TOTAL AL LUCRĂRII(în Lei, fără TVA) |
| material | manoperă | utilaje | material | manoperă | utilaje | TOTAL |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **PREŢ TOTAL (fără TVA)** |  |
| **TVA** |  |
| **VALOAREA TOTALĂ (TVA inclus) a lucrărilor de executat** |  |

NUMELE OFERTANTULUI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Semnătură autorizată\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Locul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data:

1. *Anexa Termeni si Conditii de Execuție este formularul in care Beneficiarul va completa conditiile in care doreste execuția lucrărilor (Pct. 3 - perioada de execuție, pct. 6A – Specificatii Tehnice solicitate).*

*Ofertanții completeaza formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3, pct.6B și pct. 7 - şi îl returneaza Beneficiarului semnat, daca accepta conditiile de execuție cerute de Beneficiar.* [↑](#footnote-ref-1)
2. Prețurile unitare sunt stabilite, ținând cont de faptul că includ și orice alte costuri adiacente aferente execuției lucrărilor, precum transportul la șantier etc. [↑](#footnote-ref-2)