**UNIVERSITATEA PETROL- GAZE DIN PLOIEŞTI**

**FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE**

**CAIET DE SARCINI**

**LUCRĂRI DE AMENAJARE SALA Ip 8 CORP I – COD CPV 45453000-7**

( proiectul SAS- UPG - MOTOR DE DEZVOLTARE A COMPEŢENTELOR ANTREPRENORIALE ALE TINERILOR SMART, COD FINAL DE ÎNREGISTRARE CNFIS – FDI – 2018 – 0573 )

**1.1 Obiectul contractului : Lucrãri de amenajare – Sala Ip 8**

 Lucrări de amenajare constând în :

* reparaţii pereţi, zugrăveli cu vopsea lavabilă în culoarea albă ;
* Lucrãri de desfacere a pardoselii din parchet, turnare şapa din beton, lucrări de montare a pardoselilor cu parchet de trafic intens, culoare stejar alb, grosime 8-10 mm ;
* revizuire instalaţie electrică, înlocuire lămpi electrice, adaugare două prize suplimentare pentru echipamentele necesare bunei desfãşurari a activitãţii didactice ( videoproiector şi aparat de aer condiţionat). Lucrãrile vor fi executate cu personal autorizat ;
* revizuire instalaţia de incãlzire /calorifere ;
* achiziţionare şi montare jaluzele verticale la cele 4 ferestre ( dimensiuni 1,45x3,10). Materialul şi culoarea jaluzelelor se va stabili de comun acord între beneficiar şi constructor ;
* achiziţionare şi montare suport videoproiector

Dimensiuni salã:

* înălțime 4,30 m,
* lungime 7,78 m

 - lățime 7,37 m,

**Valoare estimatã 12605,04 lei fãrã TVA,**

**1.2 Descriere lucrãri**

* + 1. **Lucrãri de pregatire**
	1. Demontare mobilier existent (banci si table)
	2. Demontare parchet existent – 58 m
	3. Demolare strat susţinere parchet existent (plãci pal sau duşumea oarbă)
	4. Curaţare suprafaţã rezultatã şi eliminare resturi din demolare

5. Demontare corpuri de iluminat existente - 6 buc

1. Rãzuire tavan şi pereţi în vederea reparaţiilor şi aplicãrii de vopsea lavabilã – 18.8 mp

7. Revizie instalaţie electricã

8. Revizie instalaţie de încãlzire/calorifere - 2 buc

**1.2.2. Lucrãri de amenajare**

  1 - Turnare şapã - 58 mp

  2 - Aplicat glet de încarcare şi glet de finisare pe tavan şi pereti -18.8 mp

  3 - Şlefuit strat final de glet

  4 - Aplicat amorsă - 188 mp

  5 - Aplicat vopsea lavabilă în 2 straturi- 188 mp

  6 - Aplicat folie expandată 2- 4 mm – 58 mp

 7 - Montat parchet de trafic - 58 mp

 8 - Montat plinta protectie şi accesorii, inclusiv prag uşa

 9 - Montat suport proiector – 1 buc

 10 - Montat jaluzele

 11- Montat corpuri iluminat cu tuburi fluorescente - 6 buc

 12- Montat traseu cabluri electrice pentru 2 prize(inclusiv prize)

**1.2.3. Materiale utilizate**

 1 - Şapă de egalizare : nisip si ciment conform norme în vigoare

 2 - Parchet de trafic intens CL 33 AC 5-STEJAR ALB, grosime 8-10 mm, folie 2-4 mm, plintă, accesorii, prag usă

 3 - Glet de încarcare CT 126 CERESIT+CT 127

 4 - Vopsea lavabilă tip Savana aplicată în 2 straturi

 5 - Corp neon cu dispersor 2x36 w, inclusiv tuburi fluorescente

 6 - Jaluzele verticale ptr. 4 ferestre (1,45m x3,10m) , material în două culori

 7 - Suport videoproiector

 8 – Materiale electrice( cablu , canalet, prize-2 buc)

**1.3** **Condiţii contract**

- Termen de execuţie lucrare – maxim 30 de zile de la primirea ordinului de începere a lucrărilor

- Durata garanţiei de bună execuţie 12 luni. Garanţia de bună execuţie 5 % . Se poate constitui prin toate modalitaţile prevazute de art. 40 din HG 395/2016. Garanţia de bună execuţie va fi retinută/restituită în condiţiile prevazute la art. 41 şi 42 din HG 395/2016. Cont UPG pentru garanţia de bună execuţie RO28TREZ5215005XXX000088 deschis la Trezoreria Ploiesti.

- Decontarea lucrărilor se va face pe cantitati real executate.

- Plata lucrărilor în max. 45 de zile de la recepţia obiectivului şi primirea facturii, în cont de TREZORERIE.

- Penalităţi: 0,01%din valoarea contractului /comenzii/ facturii pentru fiecare zi de întârziere pana îndeplinirea efectivă a obligaţiilor,.atat pentru executant cat şi pentru beneficiar.

-Nu se acceptă actualizarea preţului

**Obiectivul se va preda beneficiarului în perfecta stare de curaţenie.**

Întocmit,

 Manager de proiect,

Conf. Univ. Dr. Oprea Gabriela