ANEXA

la

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

#### ([Anexa 6.2.1 - Cerere de ofertă (CO-B)](#Anexe))

####  pentru achiziția de bunuri

Nr.înreg.beneficiar B.A.209/21.08.2018

 Nr.inreg.ofertant.............................................................

**Termeni şi Condiţii de Livrare\*[[1]](#footnote-1)**

Achiziția de bunuri - MOBILIER

**Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)**

**Schema de Granturi – Centre de Învățare (SGCU-CI)**

**Beneficiar UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI**

**Titlul subproiectului-START UP - Ghidul tău de învățare**

**Acord de grant nr.80/SGU/CI/I**

**Ofertant: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **Oferta de preț** *[a se completa de către Ofertant]*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.**(1) | **Denumirea produselor**(2) | **Cant.**(3) | **Preț unitar**(4) | **Valoare Totală fără TVA**(5=3\*4) | **TVA**(6=5\* %TVA) | **Valoare totală cu TVA**(7=5+6) |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |

**2. Preţ fix:** Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

**3. Grafic de livrare:** Livrarea se efectuează în cel mult 45 de zile lucrătoare, de la semnarea Contractului, la destinația finală indicată, conform următorului grafic:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumirea produselor | Cant. | Termene de livrare/zile lucrătoare |
| 1. | Module fixe cu rafturi fara usi 800x350x3300 | 37 |  |
| 2. | Module fixe cu rafturi si usi800x350x33000 | 2 |  |
| 3. | Module fixe cu rafturi si cuiere800x350x3300 | 3 |  |
| 4. | Module mobile cu rafturi pe ambele parti 1600x500x1900 | 16 |  |
| 5. | Birouri cu picioare cu role1600x800x800 | 50 |  |
| 6. | Scaune vizitator | 92 |  |
| 7 | Fotolii | 8 |  |

**4. Plata** facturii se va efectua în lei, 100% după livrarea efectivă a tuturor produselor la destinaţia finală indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie, cu Ordin de Plată, conform graficului de livrare şi a termenului de plată stabilit în contractul semnat şi acceptat de Beneficiar şi Furnizor.

**5. Garanţie:** Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului cel puţin 1 an (12 luni) pentru spaţiile de depozitare pentru resursele de invăţare (module) şi mesele de studiu în sistem modular (birouri), si 2 ani (24 luni) pentru scaune şi fotolii, de la data livrării către Beneficiar .

**6. Instrucţiuni de ambalare:** Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală.

**7. Specificaţii Tehnice:**

|  | 1. **Specificații tehnice solicitate**
 | **B. Specificații tehnice ofertate***[a se completa de către Ofertant]* |
| --- | --- | --- |
|  | **Denumire produs** **Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar:** | **Marca / modelul produsului** **Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat** |
| **1.** | *Denumire produs:* **Modul**  |  |
|  | *Descriere generală:* **Modul fix cu rafturi fara usi 800x350x3300** |  |
|  | *Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar****Dimensiuni****: 800x350x3300****Material****: corp si 8 polite din pal melaminat ,grosime 18 mm,cant abs gri cu grosime 22x0.4 mm,spate din pfl alb melaminat ,grosime de 3 mm.****Constructie*** *: rigida ,cu eurosuruburi 5x50,fixare cu coltar L 30 , alb cu masca,***Culoare** *: stejar deschis****Accesorii****: picioare inaltime 27 mm****Standarde****: toate materialele si accesoriile utilizate vor fi in conformitate cu standardele in vigoare*  |  |
|  | *Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar****Regim de utilizare****:asamblare rigida in spatii destinate pentru activitati didactice.****Conformitate*** *: caracteristicile dimensionale ale produsului propus vor fi marcate pe un pe un desen/schita anexat****Garantie****:minim 12 luni.****Cerinte de intretinere****:rezistenta chimica la agenti de curatare si intretinere uzuali.****Nota****: sunt incluse materialele si accesoriile ,executia,transportul si montajul la locatia beneficiarului.*  |  |
| **2.** | *Denumire produs:* **Modul**  |  |
|  | *Descriere generală:* **Modul fix cu rafturi si usi 800x350x33000** |  |
|  | *Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar****Dimensiuni****: 800x350x3300****Material****: corp si 8 polite din pal melaminat ,grosime 18 mm,cant abs gri cu grosime 22x0.4 mm,spate din pfl alb melaminat ,grosime de 3 mm; 2 usi cu cant abs cu grosime de22x2 mm;****Constructie*** *: rigida ,cu eurosuruburi 5x50; fixare cu coltar L 30 , alb cu masca;fixarea usilor cu cate 2 balamale.* **Culoare** *: stejar deschis****Accesorii****: 2 manere aluminiu pentru usi; 1 usa prevazuta cu incuietoare tip yala cu 2 chei; 1 usa prevazuta cu 2 zavoare pentru blocare sus si jos;picioare inaltime 27 mm;****Standarde****: toate materialele si accesoriile utilizate vor fi in conformitate cu standardele in vigoare* |  |
|  | *Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar****Regim de utilizare****:asamblare rigida in spatii destinate pentru activitati didactice.****Conformitate*** *: caracteristicile dimensionale ale produsului propus vor fi marcate pe un pe un desen/schita anexat****Garantie****:minim 12 luni.****Cerinte de intretinere****:rezistenta chimica la agenti de curatare si intretinere uzuali.****Nota****: sunt incluse materialele si accesoriile ,executia,transportul si montajul la locatia beneficiarului.* |  |
| **3.** | *Denumire produs:* **Modul** |  |
|  | *Descriere generală:* **Modul fix cu rafturi si cuiere 800x350x3300** |  |
|  | *Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar****Dimensiuni****: 800x350x3300****Material****: corp si 4 polite din pal melaminat ,grosime 18 mm,cant abs gri cu grosime 22x0.4 mm,spate din pfl melaminat ,grosime de 3 mm,alb;****Constructie*** *: rigida ,cu eurosuruburi 5x50,fixare cu coltar L 30 , alb cu masca,***Culoare** *: stejar deschis****Accesorii****: 6 cuiere –agatatori din aluminiu ;picioare inaltime 27 mm****Standarde****: toate materialele si accesoriile utilizate vor fi in conformitate cu standardele in vigoare* |  |
|  | *Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar****Regim de utilizare****:asamblare rigida in spatii destinate pentru activitati didactice.****Conformitate*** *: caracteristicile dimensionale ale produsului propus vor fi marcate pe un pe un desen/schita anexat****Garantie****:minim 12 luni.****Cerinte de intretinere****:rezistenta chimica la agenti de curatare si intretinere uzuali.****Nota****: sunt incluse materialele si accesoriile ,executia,transportul si montajul la locatia beneficiarului.* |  |
| **4.** | *Denumire produs:* **Modul**  |  |
|  | *Descriere generală:* **Modul mobil cu raft pe ambele parti 1600x500x1900** |  |
|  | *Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar****Dimensiuni****: 1600x500x1900****Material****: corp si 8 polite din pal melaminat ,grosime 18 mm,cant abs gri cu grosime 0.4 mm.****Constructie*** *: rigida ,cu imbinari demontabile si eurosuruburi 5x50,***Culoare** *: stejar deschis****Accesorii****: role* ***Standarde****: toate materialele si accesoriile utilizate vor fi in conformitate cu standardele in vigoare* |  |
|  | *Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar****Regim de utilizare****:asamblare rigida in spatii destinate pentru activitati didactice.****Conformitate*** *: caracteristicile dimensionale ale produsului propus vor fi marcate pe un pe un desen/schita anexat****Garantie****:minim 12 luni.****Cerinte de intretinere****:rezistenta chimica la agenti de curatare si intretinere uzuali.****Nota****: sunt incluse materialele si accesoriile ,executia,transportul si montajul la locatia beneficiarului.* |  |
| **5.** | *Denumire produs:* **Birou**  |  |
|  | *Descriere generală:* **Birou cu picioare cu role 1600x800x800** |  |
|  | *Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar****Dimensiuni****: 1600x800x800****Material****: corp din pal melaminat ,grosime 25 mm; cant abs gri cu grosime 28x2 mm; picioare aluminiu H710 cu frana.* ***Constructie*** *: rigida ,cu eurosuruburi 5x50, coltar L 30x30.***Culoare** *: stejar deschis****Accesorii****: picioare H710 mm aluminiu cu frana.****Standarde****: toate materialele si accesoriile utilizate vor fi in conformitate cu standardele in vigoare* |  |
|  | *Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar****Regim de utilizare****:asamblare rigida in spatii destinate pentru activitati didactice.****Conformitate*** *: caracteristicile dimensionale ale produsului propus vor fi marcate pe un pe un desen/schita anexat****Garantie****:minim 12 luni.****Cerinte de intretinere****:rezistenta chimica la agenti de curatare si intretinere uzuali.****Nota****: sunt incluse materialele si accesoriile ,executia,transportul si montajul la locatia beneficiarului.* |  |
| **6.** | *Denumire produs:* **Scaun**  |  |
|  | *Descriere generală/ Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar :* **Scaun vizitator*:*** *are un aspect clasic, fiind realizat cu tapiterie din stofa maro, cadru din teava de otel (30x15 mm) si acoperitor spatar din polipropilena. Maro este o nuanta eleganta, care creeaza un design atractiv si o atmosfera primitoare.**Acest scaun vizitator poate fi amplasat in sali de asteptare, sali de curs, de training, conferinta, deoarece este compatibil cu regimul de utilizare 8 ore / zi. Datorita posibilitatii de suprapunere, scaunele pot fi depozitate mult mai usor, realizand o economie de spatiu.**Sezutul si spatarul scaunului au o structura din lemn stratificat, acoperita cu spuma poliuretanica de 3 cm grosime (densitate 18 kg/mc - spatar, 25 kg/mc - sezut). Cadrul este prevazut cu doua traverse care sustin sezutul si este realizat din otel vopsit negru in camp electrostatic. Fiind un model fara brate, acest scaun este usor de manevrat.**Dimensiunile totale ale scaunului sunt 84 cm inaltime, 53 cm latime si 53 cm adancime. Sezutul are 47 cm inaltime de la sol, 47 cm latime si 43 cm adancime, iar spatarul are 41 cm inaltime si 48 cm latime.****Scaunul vizitator****are greutatea proprie de 6.5 kg si este construit pentru a sustine greutatea maxima de 120 kg. Acesta se livreaza asamblat, fiind gata de utilizare imediat.** ***Garantie (luni):*** *24 luni*
 |  |
| **7.** | *Denumire produs****:* Fotoliu** | *7.* |
|  | *Descriere generală/ Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar:* **Fotoliu fix cu un loc, stofa maro** *este construit din doua elemente principale: sezutul si un cadru rotunjit, care formeaza bratele si spatarul prelungit pana la podea. Structura acestuia este realizata din lemn, acoperit cu poliuretan si tapiterie din stofa maro.**Aceasta nuanta pamantie si calda realizeaza un cadru primitor, fotoliul fiind potrivit pentru spatii diverse: birou, holuri sau living.**Dimensiunile acestui fotoliu fix cu un loc sunt 72 cm latime, 80 cm inaltime si 70 cm adancime, iar sezutul are 47 cm latime, 50 cm adancime si 47 cm inaltimea de la sol.****Fotoliul*** *este construit pentru a sustine greutatea maxima de****120 kg****.****Fotoliul****este extrem de practic, datorita bratelor si spatarului curbat. In plus, aceasta piesa de mobilier nu ocupa mult spatiu, dar este confortabila, eleganta si moderna.****Garantie****:minim 24 luni* |  |

**VALABILITATEA OFERTEI :..........................................**

**NUMELE OFERTANTULUI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Semnătură autorizată\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Data:**

1. *Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate).*

 *Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B - şi îl returnează Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.* [↑](#footnote-ref-1)