**Universitatea Petrol Gaze Ploieşti**

**Serviciul Social**

**Nr.înreg.BA 300/1/01.07.2019**

**FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE**

**pentru**

**achiziția directă de**

**Echipament – Calandru electric**

**Valoarea estimată a achiziției : 19 327** **lei fără TVA.**

| Nr. crt. | Denumirea produselor | Cant. | COD CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Calandru electric pentru călcare lenjerie  | 1 | 42717000-5 |

**PROPUNEREA TEHNICĂ**

**Ofertant:** ....................................................................

**Nr. înreg. Ofertant.** .............................................................

| **Nr.crt.** | 1. **Specificații tehnice solicitate**
 | **B. Specificații tehnice ofertate***[a se completa de către Ofertant]* |
| --- | --- | --- |
| **Denumire produs****Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar** | **Marca / modelul produsului****Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat** |
| **1.** | **Calandru electric pentru calcare lenjerie** |  |
|  | **Specificatii/Caracteristici generale:**-lungime cilindru 1700-1800 mm, -diametru cilindru 310-350 mm, -productivitate calcare pana la 50kg rufe umede/ora (u.r. 20% ), -cilindru din otel imbracat in panza din bumbac, -pedala pentru actionarea cilindrului, presiune uniforma pe toata lungimea rolei, -buton oprire de urgenta amplasat frontal, -viteza de calcare reglabila in intervalul 1-6 m/min, -bara de protectie pentru degetele operatorului, -sistem de protectie cu bara de siguranta amplasata frontal - actionare facila cu genunchiul, -sistem de evacuare vapori reziduali zgomot redus in exploatare,-tava frontala colectare lenjerie, alimentare 380V, -putere totala absorita max 12 kW brut, - tubulatura pentru evacuare vapori reziduali să fie cuprinsă in valoarea de achizitie a produsului. |  |

**NUMELE OFERTANTULUI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Semnătură autorizată Data:**