**Proiect CNFIS –FDI-2019-0009**

**Titlu proiect : "e-PARTENERIAT” -solutie inovativa de analiza si evaluare pentru corelarea curriculei universitare cu cerintele pietei muncii”**

Nr.B.A 491/1/05.07.2019

**FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE**

**Achiziție directă**

**- MOBILIER-**

**PROPUNEREA TEHNICĂ**

|  | 1. **Specificații tehnice solicitate** | **B. Specificații tehnice ofertate**  *[a se completa de către Ofertant]* |
| --- | --- | --- |
|  | **Denumire produs**  **Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar:** | **Marca / modelul produsului**  **Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat** |
| **1.** | *Denumire produs:***Cuier de perete** |  |
|  | *Descriere generală:* **Cuier 900x1000** |  |
|  | *Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar*  ***Dimensiuni****: 900x1000*  ***Material****: pal melaminat ,grosime 18 mm; cant abs cu grosime 2 mm;*  ***Constructie*** *: rigida*  **Culoare** *: culori lemn*  **Accesorii***: 15 agatatori de cuier metalice;*  ***Standarde****: toate materialele si accesoriile utilizate vor fi in conformitate cu standardele in vigoare* |  |
|  | *Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar*  ***Regim de utilizare****:asamblare rigida in spatii destinate pentru activitati didactice.*  ***Conformitate*** *: caracteristicile dimensionale ale produsului propus vor fi marcate pe un pe un desen/schita anexat*  ***Garantie****:minim 12 luni.*  ***Cerinte de intretinere****:rezistenta chimica la agenti de curatare si intretinere uzuali.*  ***Nota****: sunt incluse materialele si accesoriile , executia,transportul si montajul la locatia beneficiarului.* |  |
| **2.** | *Denumire produs:***Pupitru** |  |
|  | *Descriere generală:* **Pupitru 500x500x1200** |  |
|  | *Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar*  ***Dimensiuni****: 500x500x1200*  ***Material****: blat pal melaminat ,grosime 18 mm; cant abs cu grosime 2 mm;*  ***Constructie*** *: rigida*  **Culoare** *: culori lemn*  ***Standarde****: toate materialele si accesoriile utilizate vor fi in conformitate cu standardele in vigoare* |  |
|  | *Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar*  ***Regim de utilizare****:asamblare rigida in spatii destinate pentru activitati didactice.*  ***Conformitate*** *: caracteristicile dimensionale ale produsului propus vor fi marcate pe un pe un desen/schita anexat*  ***Garantie****:minim 12 luni.*  ***Cerinte de intretinere****:rezistenta chimica la agenti de curatare si intretinere uzuali.*  ***Nota****: sunt incluse materialele si accesoriile ,executia,transportul si montajul la locatia beneficiarului.* |  |
| **3.** | *Denumire produs:***Scaun vizitator** |  |
|  | *Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar:*  ***Dimensiuni****:*  *a) Înălțime scaun: 84 cm  b) Adâncime șezut: 43 cm  c) Înălțime șezut: 43 cm  d) Lățime șezut: 47 cm  e) Lățime scaun: 53 cm  f) Adâncime scaun: 53 cm  g) Înălțime spătar: 41 cm  h) Lățime spătar: 48 cm*  **Scaun vizitator*:*** *are un aspect clasic, fiind realizat cu tapiterie din stofa neagra, cadru din teava de otel (30x15 mm), suprapozabil:*  ***Scaunul vizitator****are greutatea proprie de 6.5 kg si este construit pentru a sustine greutatea maxima de 120 kg. Acesta se livreaza asamblat, fiind gata de utilizare imediat.*   * ***Garantie (luni):*** *24 luni* |  |
| **4.** | *Denumire produs:***Birou cu 2 posturi** |  |
|  | *Descriere generală:* **Birou cu 2 posturi 1700x700x750** |  |
|  | *Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar*  ***Dimensiuni****: 1700x700x750*  ***Material****: pal melaminat ,grosime 18 mm; cant abs cu grosime 2 mm; polita pal*  ***Constructie*** *: rigida*  **Culoare** *: culori lemn*  ***Standarde****: toate materialele si accesoriile utilizate vor fi in conformitate cu standardele in vigoare* |  |
|  | *Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar*  ***Regim de utilizare****:asamblare rigida in spatii destinate pentru activitati didactice.*  ***Conformitate*** *: caracteristicile dimensionale ale produsului propus vor fi marcate pe un pe un desen/schita anexat*  ***Garantie****:minim 12 luni.*  ***Cerinte de intretinere****:rezistenta chimica la agenti de curatare si intretinere uzuali.*  ***Nota****: sunt incluse materialele si accesoriile ,executia,transportul si montajul la locatia beneficiarului.* |  |
| **5.** | *Denumire produs:***Catedra** |  |
|  | *Descriere generală:* **Catedra 2400x800x750** |  |
|  | *Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar*  ***Dimensiuni****: 2400x800x750*  ***Material****: pal melaminat ,grosime 18 mm; cant abs cu grosime 2 mm;*  ***Constructie*** *: rigida*  **Culoare** *: culori lemn*  ***Standarde****: toate materialele si accesoriile utilizate vor fi in conformitate cu standardele in vigoare* |  |
|  | *Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar*  ***Regim de utilizare****:asamblare rigida in spatii destinate pentru activitati didactice.*  ***Conformitate*** *: caracteristicile dimensionale ale produsului propus vor fi marcate pe un pe un desen/schita anexat*  ***Garantie****:minim 12 luni.*  ***Cerinte de intretinere****:rezistenta chimica la agenti de curatare si intretinere uzuali.*  ***Nota****: sunt incluse materialele si accesoriile , executia,transportul si montajul la locatia beneficiarului.* |  |

**NUMELE OFERTANTULUI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Semnătură autorizată\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Data:**