**Proiect CNFIS –FDI-2019-0066**

**Titlu proiect : Hub pentru cercetare, dezvoltare şi inovare multidisciplinară în contextul revoluţei industriale 4.0**

Nr.B.A 144/16.07.2019

**FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE**

**Achiziția de produse – MOBILIER**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumirea produselor | Cant./buc. |
| 1. | COMODA  | 2 |
| 2. | CUIER SIMPLU DE PERETE 900X1000 | 3 |
| 3. | ETAJERA MODEL 1 | 3 |
| 4. | ETAJERA MODEL 2 | 4 |
| 5. | MASA  | 46 |
| 6. | MASUTA CU ROLE VIDEOPROIECTOR | 1 |

**PROPUNEREA TEHNICĂ**

**Ofertant: ....................................................................**

**Nr.inreg.ofertant**.............................................................

|  | 1. **Specificații tehnice solicitate**
 | **B. Specificații tehnice ofertate***[a se completa de către Ofertant]* |
| --- | --- | --- |
|  | **Denumire produs****Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar:** | **Marca / modelul produsului** **Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat** |
| **1.** | *Denumire produs:***Comoda**  |  |
|  | *Descriere generală:* **Comoda 800x400x800** |  |
|  | *Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar****Dimensiuni****: 800x400x800****Material****: pal melaminat ,grosime 18 mm; cant abs cu grosime 2 mm; 4 role h50****Constructie*** *: rigida*  **Culoare** *: culori lemn****Standarde****: toate materialele si accesoriile utilizate vor fi in conformitate cu standardele in vigoare* |  |
|  | *Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar****Regim de utilizare****:asamblare rigida in spatii destinate pentru activitati didactice.****Conformitate*** *: caracteristicile dimensionale ale produsului propus vor fi marcate pe un pe un desen/schita anexat****Garantie****:minim 12 luni.****Cerinte de intretinere****:rezistenta chimica la agenti de curatare si intretinere uzuali.****Nota****: sunt incluse materialele si accesoriile ,executia,transportul si montajul la locatia beneficiarului.* |  |
| **2.** | *Denumire produs:***Cuier** |  |
|  | *Descriere generală:* **Cuier 900x1000** |  |
|  | *Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar****Dimensiuni****: 900x1000****Material****: pal melaminat ,grosime 18 mm; cant abs cu grosime 2 mm;* ***Constructie*** *: rigida* **Culoare** *: culori lemn***Accesorii***: 15 agatatori de cuier metalice;****Standarde****: toate materialele si accesoriile utilizate vor fi in conformitate cu standardele in vigoare* |  |
|  | *Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar****Regim de utilizare****:asamblare rigida in spatii destinate pentru activitati didactice.****Conformitate*** *: caracteristicile dimensionale ale produsului propus vor fi marcate pe un pe un desen/schita anexat****Garantie****:minim 12 luni.****Cerinte de intretinere****:rezistenta chimica la agenti de curatare si intretinere uzuali.****Nota****: sunt incluse materialele si accesoriile , executia,transportul si montajul la locatia beneficiarului.* |  |
| **3.** | *Denumire produs:***Etajera**  |  |
|  | *Descriere generală:* **Etajera 113x33x115** |  |
|  | *Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar****Dimensiuni****: 113x33x115****Material****: pal melaminat ,grosime 18 mm; cant abs cu grosime 0.4mm;* ***Constructie*** *: rigida*  **Culoare** *: culori lemn****Standarde****: toate materialele si accesoriile utilizate vor fi in conformitate cu standardele in vigoare* |  |
|  | *Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar****Regim de utilizare****:asamblare rigida in spatii destinate pentru activitati didactice.****Conformitate*** *: caracteristicile dimensionale ale produsului propus vor fi marcate pe un pe un desen/schita anexat****Garantie****:minim 12 luni.****Cerinte de intretinere****:rezistenta chimica la agenti de curatare si intretinere uzuali.****Nota****: sunt incluse materialele si accesoriile ,executia,transportul si montajul la locatia beneficiarului.* |  |
| **4.** | *Denumire produs:***Etajera**  | **5.** |
|  | *Descriere generală:* **Etajera 2000x400x320** |  |
|  | *Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar****Dimensiuni****: 2000x400x320****Material****: pal melaminat ,grosime 18 mm; cant abs cu grosime 0.4 mm; 5 polite****Constructie*** *: rigida*  **Culoare** *: culori lemn****Standarde****: toate materialele si accesoriile utilizate vor fi in conformitate cu standardele in vigoare* |  |
|  | *Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar****Regim de utilizare****:asamblare rigida in spatii destinate pentru activitati didactice.****Conformitate*** *: caracteristicile dimensionale ale produsului propus vor fi marcate pe un pe un desen/schita anexat****Garantie****:minim 12 luni.****Cerinte de intretinere****:rezistenta chimica la agenti de curatare si intretinere uzuali.****Nota****: sunt incluse materialele si accesoriile ,executia,transportul si montajul la locatia beneficiarului.* |  |
| **5.** | *Denumire produs:***Masa**  | **5.** |
|  | *Descriere generală:* **Masa 1600x800x800**  |  |
|  | *Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar****Dimensiuni****: 1600x800x800****Material****: blat pal melaminat ,grosime 36 mm; cant abs cu grosime 2 mm; 5 picioare h710 satinate****Constructie*** *: rigida*  **Culoare** *: culori lemn****Standarde****: toate materialele si accesoriile utilizate vor fi in conformitate cu standardele in vigoare* |  |
|  | *Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar****Regim de utilizare****:asamblare rigida in spatii destinate pentru activitati didactice.****Conformitate*** *: caracteristicile dimensionale ale produsului propus vor fi marcate pe un pe un desen/schita anexat****Garantie****:minim 12 luni.****Cerinte de intretinere****:rezistenta chimica la agenti de curatare si intretinere uzuali.****Nota****: sunt incluse materialele si accesoriile ,executia,transportul si montajul la locatia beneficiarului.* |  |
| **6.** | *Denumire produs:***Masuta cu role videoproiector** |  |
|  | *Descriere generală:* **Masuta cu role 500x500x850** |  |
|  | *Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar****Dimensiuni****: 500x500x850****Material****: blat pal melaminat ,grosime 18 mm; cant abs cu grosime 2 mm; 4 role h50****Constructie*** *: rigida*  **Culoare** *: culori lemn****Standarde****: toate materialele si accesoriile utilizate vor fi in conformitate cu standardele in vigoare* |  |
|  | *Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar****Regim de utilizare****:asamblare rigida in spatii destinate pentru activitati didactice.****Conformitate*** *: caracteristicile dimensionale ale produsului propus vor fi marcate pe un pe un desen/schita anexat****Garantie****:minim 12 luni.****Cerinte de intretinere****:rezistenta chimica la agenti de curatare si intretinere uzuali.****Nota****: sunt incluse materialele si accesoriile ,executia,transportul si montajul la locatia beneficiarului.* |  |

**NUMELE OFERTANTULUI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Semnătură autorizată\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Data:**